**ANILLADORA GRAFIN GT 7520**

****

**Características**

Trabaja a una velocidad de 20 cuadernos/minuto controlado a través de un dispositivo de touch screen de fácil operación.

Puede encuadernar varios segmentos al mismo tiempo, hasta 5 segmentos

Diámetro del encuadernado: P3:1 3”/16-9”16 P2:1 5” /8-1

Medidas de los anillos: 25, 30, 35 y 40 mm de diámetro.

**ESPECIFICACIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| Modo de alimentación | Manual |
| Manejo del doble alambre | Corte, incersión y cierre automático |
| Especificaciones de alambre | Diámetro ¼” – ¾” (Paso) 3:1 2:1 |
| Ancho máximo de papel | 520 mm |
| Ancho máximo de encuadernación | 507 mm |
| Largo mínimo de papel | 75 mm |
| Velocidad de trabajo | 300 – 1200 (p/hora) |
| Tamaño de mesa de trabajo | 600 mm (W) x300 mm (D) |
| Fuente de alimentación | 220v / 1p /50 Hz |
| Compresor de aire (no incluido) | 1.5 Kw |
| Presión de aire | 6-8 Kg/cm3 |
| Dimensiones 1º Paquete | 1.030 (ancho) x 770 (largo) x 1.200 (alto) mm |
| Peso | 220 Kg |
| Dimensiones 2º Paquete | 490 (ancho) x 760 (largo) x 1.220 (alto) mm |
| Peso | 65 Kg |

**Video de funcionamiento**: <http://youtu.be/QO3pNuYsvYY>