
**ANILLADORA AUTOMÁTICA GRAFIN GT-H3000**





* Anilladora automática para doble anillado de alta velocidad, la velocidad máxima alcanza las 3000 piezas por hora
* Cambio rápido de molde
* Se puede incluso anillar libro que tenga cubierta de un tamaño y las páginas del interior de otro.

**Algunas imágenes**





**ESPECIFICACIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| Anilladora Automática GT-H3000 |  |
| Velocidad máxima de anillado | 3000 anillado por hora |
| Tamaño máximo de anillado | 420 x 353 mm |
| Tamaño mínimo de anillado | 140 x 140 mm |
| Capacidad de anillado | (1/4）5/16"--3/4"（7/8" 1"） |
| Potencia | AC380V±5%/3ph /50Hz |
| Dimensiones (largo x ancho x alta) | 4350 × 1720 × 880 mm |
| Compresión de presión de aire | 4-6 bar |



**Video de funcionamiento**: <http://v.youku.com/v_show/id_XNDc0MzgxOTgw.html>